# 인텔® PRO 네트워크 어댑터 설치

개정일: 2004년 4월

## 인텔 PCI, PCI-X 또는 PCI-Express* 어댑터 설치

1. 컴퓨터를 끄고 전원 코드를 뽑습니다.
2. 컴퓨터 덮개를 제거한 다음 해당 어댑터와 일치하는 슬롯에서 어댑터 슬롯 덮개를 제거합니다.
3. PCI Express 어댑터의 경우: 어댑터 모서리 커넥터를 PCI Express 슬롯에 끼우고 브래킷을 섀시에 고정시킵니다.
   PCI 및 PCI-X 어댑터의 경우: 어댑터 모서리 커넥터를 세게 밀어서 PCI 슬롯에 완전히 끼우고 브래킷을 섀시에 고정시킵니다.
4. 컴퓨터 덮개를 다시 덮고 전원 코드를 연결합니다.

## 네트워크 케이블 연결

인텔® PRO/100 어댑터 및 PRO/1000 구리 어댑터: 10Mbps 네트워크용 카테고리 3, 4 또는 5 트위스트 페어 이더넷(TPE) 네트워크 케이블을 사용하여 네트워크 케이블을 어댑터에 연결하십시오. 100 또는 1000 Mbps 네트워크와 주거 지역 네트워크에는 카테고리 5(4 페어) 케이블을 사용하십시오.

SC 커넥터가 있는 인텔® PRO/1000 광섬유 어댑터: 광섬유 커넥터 덮개를 분리하여 보관하십시오. 1000Base-SX 듀플렉스 유형 SC 광섬유 커넥터를 어댑터 브래킷의 TX/RX 포트에 끼우십시오.

LC 커넥터가 있는 인텔® PRO/1000 광섬유 어댑터: 광섬유 커넥터 덮개를 분리하여 보관하십시오. 어댑터 종류에 알맞은 케이블을 사용하여 LC 커넥터를 어댑터에 끼웁니다(1000BASE-SX 또는 1000BASE-LX). 길이 제한을 포함한 어댑터의 광학 사양이 케이블 연결 사양과 맞는 경우에는 SC와 같이 다른 커넥터 종류에 사용하는 전환 케이블을 사용할 수도 있습니다.

컴퓨터를 시작하고 아래의 드라이버 설치 안내를 따르십시오.

## 드라이버 설치

참고: 인텔 PRO/1000 서버 어댑터는 Windows 95/98/Me 컴퓨터와 함께 작동하지 않습니다.

### Windows 운영 체제(Windows NT* 4.0 제외)

드라이버를 설치하려면 운영 체제에 대한 관리자 권한이 있어야 합니다.

1. 어댑터가 감지되고 Windows가 Windows 상주 드라이버를 설치하거나 새 하드웨어 발견 마법사를 시작합니다.
2. 마법사가 시작되면 나타나는 메시지를 따라 이 패키지의 CD에서 드라이버를 설치합니다.
3. 드라이버가 설치되었거나 마법사를 시작하지 않은 경우 인텔 CD를 넣고 인텔 PRO 네트워크 연결 자동 실행 창이 나타나면 드라이버 설치 버튼을 클릭하여 최신 드라이버를 설치하십시오.

### Windows NT 4.0

참고: 인텔 PROSet 유틸리티 소프트웨어는 어댑터 드라이버를 설치할 때 자동으로 설치됩니다.

1. Windows NT 4.0을 시작한 다음 제어판의 네트워크 아이콘을 두 번 누른 후 [어댑터] 탭을 클릭하고 [추가]를 클릭합니다.
2. 어댑터 목록이 표시되면 목록에서 어댑터를 선택하는 대신에 어댑터와 함께 제공된 CD를 넣거나 다른 미디어를 가리킨 다음 [디스크 있음]을 클릭합니다.
3. CD 자동 실행 화면이 나타나면 닫고 계속합니다.
4. 경로를 지정하고 [확인]을 누른 후 설치를 계속합니다. 설치가 끝나면 네트워크 어댑터 목록에 새 인텔 어댑터가 표시됩니다.
5. [닫기]를 클릭하여 종료합니다.
6. 컴퓨터를 다시 시작합니다.

### Linux*

이 드라이버의 바이너리 RPM* 패키지를 빌드하려면 'rpmbuild -tb <filename.tar.gz>'를 실행합니다. <filename.tar.gz>는 드라이버의 파일 이름으로 대체하십시오.

| 참고: 빌드가 정상적으로 실행되려면, 설치된 커널 소스의 버전 및 구성과 현재 실행 중인 커널이 일치해야 합니다. 커널을 다시 컴파일한 경우에는 시스템을 다시 부팅합니다. RPM 기능은 Red Hat 버전에서만 테스트되었습니다. 인텔 PRO/100 어댑터에 대해서는 드라이버 이름으로 e100을 사용하십시오.

1. 선택한 디렉토리로 기준 드라이버 tar 파일을 이동합니다. 예를 들어, '/home/username/e1000' 또는 '/usr/local/src/e1000'을 사용하십시오.
2. 파일의 압축을 풉니다. 여기서 <x.x.x>는 드라이버 tar 파일의 버전 번호입니다.

   > tar zxf e1000-<x.x.x>.tar.gz

3. 드라이버 src 디렉토리로 이동합니다. 여기서 <x.x.x>는 드라이버 tar의 버전 번호입니다.

   > cd e1000-<x.x.x>/src/

4. 드라이버 모듈을 컴파일합니다.

   > make install

   바이너리가 다음과 같이 설치됩니다.

   > /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/net/e1000.o

   위에 보여진 설치 위치가 기본 위치입니다. 일부 Linux 배포판에서는 이러한 위치가 다를 수도 있습니다. 자세한 내용은 ldistrib.htm으로 이동하십시오.
5. 모듈을 설치합니다.

   > insmod e1000 <parameter>=<value>

6. 다음을 입력하여 IP 주소를 인터페이스에 할당합니다. 여기서 <x>는 인터페이스 번호입니다.

   > ifconfig eth<x> <IP_address>

7. 인터페이스가 작동하는지 확인합니다. 다음을 입력합니다. 여기서 <IP_address>는 인터페이스를 테스트할 때 동일한 서브넷에 있는 다른 장치의 IP 주소입니다.

   > ping <IP_address>

### 기타 운영 체제

다른 드라이버를 설치하려면 어댑터 CD에 있는 사용자 안내서 또는 고객 지원 웹사이트( http://support.intel.com/support/kr/)를 참조하십시오.

*법률 정보