# Intel(R) PRO 網路介面卡安裝

### Intel(R) PRO/10GbE 伺服器介面卡

修訂日期： 2004 年 8 月

## 安裝介面卡

1. 關掉電腦並拔下電源線。如果執行「隨插即用」安裝的話，請參考您的伺服器說明文件。移除電腦外殼。

2. 找到 3.3 伏特的 PCI-X 插槽 (符合 v1.0a) 並移除插槽的蓋子。此介面卡支援速度在 66、100、和 133 MHz 的 PCI-X 匯流排。必要的話，該介面卡也可以安裝在 3.3 伏特的 PCI (符合 v2.2) 插槽，但是不會達到最佳效能。

3. 穩固地將介面卡插入插槽，並固定框架。

4. 將電腦外殼裝回原位。插入電源線。

## 接上網路纜線

1. 移除並保留光纖接頭護蓋。

2. 接上網路連接器；大部分的連接器都有標示符號以指示適當的方向 (TX 在上面，RX 在下面)：

   若是 Intel(R) PRO/10GbE LR 伺服器介面卡：
   雷射波長：1310 奈米 (看不見)。
   使用的纜線類型：單模光纖，含 9.0mm 的核心直徑
   連接器類型：LC。
   最大纜線長度：10 公里。

   若是 Intel(R) PRO/10GbE SR 伺服器介面卡：
   雷射波長：850 奈米 (看不見)。
   使用的纜線類型：多模光纖，含 62.5mm 或 50mm 的核心直徑
   連接器類型：LC。
   最大纜線長度：300 公尺。

   如果纜線的規格與配接卡相符 (包括長度規格)，則可考慮將纜線換成其它接頭類型 (例如 SC 到 LC)。

3. 將纜線的另外一端連接到相容的連結夥伴。

4. 啟動電腦並遵照您的作業系統的驅動程式安裝說明執行。

## 安裝驅動程式和 Intel(R) PROSet 軟體

### Windows* 2000 或 Windows Server 2003

注意：安裝驅動程式需要有作業系統的管理員權利。

當 Windows 啟動時，介面卡會被偵測為新硬體。要安裝正確的驅動程式。

1. 偵測到介面卡，Windows 會安裝 Windows 的常駐驅動程式或啟動「尋找新增硬體」精靈。

2. 如果精靈啟動的話，請遵照提示來從封裝中的光碟片安裝驅動程式。

3. 如果安裝的是 Windows 的常駐驅動程式 (精靈不會出現)，請插入 Intel CD 光碟片，在 Intel PRO Network Connections 自動執行視窗出現時，按一下「安裝驅動程式」來更新驅動程式。

### Linux

要建立這個驅動程式的二進位 RPM* 封包，請執行 'rpmbuild -tb <filename.tar.gz>'。用驅動程式的特定檔名來取代 <filename.tar.gz>。

| 注意：要使某個版本能夠正常作業，目前執行的核心 "一定" 要與安裝之核心來源的版本及組態相符。如果您剛重新編譯核心，請馬上重新啟動系統。 RPM 的功能性僅在 Red Hat 傳遞版本中測試過。

1. 將基礎驅動程式 tar 檔案移到您選擇的目錄。例如，使用 '/home/username/ixgb' 或 '/usr/local/src/ixgb'。

2. 解 tar/解壓縮該記錄檔，此處的 <x.x.x> 是驅動程式 tar 的版本號碼：

   > tar zxf ixgb-<x.x.x>.tar.gz

3. 變更為驅動程式 src 目錄，此處的 <x.x.x> 是驅動程式 tar 的版本號碼：

   > cd ixgb-<x.x.x>/src/

4. 編譯驅動程式模組：

   > make install

   該二進位會被安裝為：

   > /lib/modules/[KERNEL_VERSION]/kernel/drivers/net/ixgb.o

   上列的安裝位置是預設的位置。那些位置對某些特定的 Linux 傳遞版本來說可能不正確。若需更多資訊，請參閱包括在驅動程式 tar 中的 ldistrib.txt 檔案。

5. 安裝模組：

   > insmod ixgb <parameter>=<value>

6. 輸入以下的項目來為介面卡指派 IP 位址，此處的 <x> 是介面編號：

   > ifconfig eth<x> <IP_address>

7. 確認介面可以作業。輸入以下的項目，此處的 <IP_address> 是介面被測試時，相同子遮罩上另外一部電腦的 IP 位址：

   > ping <IP_address>

### FreeBSD

#### 建立和安裝

這個驅動程式的開發是為了配合 FreeBSD 核心，第 4.8 或更新的版本使用的。

| 注意：您一定要安裝核心來源才能編譯驅動程式模組。

在下面的說明中，x.x.x 是驅動程式 tar 檔案的名稱中的驅動程式版本。

1. 將基礎驅動程式 tar 檔案移到您選擇的目錄。例如，使用 /home/username/ixgb 或 /usr/local/src/ixgb。

2. 解除 tar/解壓縮該記錄檔：

   > tar xfz ixgb-x.x.x.tar.gz

   如此會建立一個 ixgb-x.x.x 目錄。

3. 要安裝說明頁：
   cd ixgb-x.x.x
   gzip -c ixgb.4 > /usr/share/man/man4/ixgb.4.gz

4. 要將驅動程式載入到執行的系統中，請執行以下的步驟：

   cd ixgb-x.x.x
   make

   或者

   cd ixgb-x.x.x/src
   make load

5. 要指派 IP 位址到介面卡，請輸入：
   ifconfig ixgb<interface_num><IP_address>

6. 確認介面可以作業。輸入以下的項目，此處的 <IP_address> 是介面被測試時，相同子遮罩上另外一部電腦上的 IP 位址：
   ping <IP_address>

7. 如果您要驅動程式在系統啟動時自動載入的話：

cd ixgb-x.x.x/src
make load
cp if_ixgb.ko /modules

Edit /boot/loader.conf，新增下行：
if_ixgb_load="YES"
或
將驅動程式編譯到核心 (請參閱項目 7)。
Edit /etc/rc.conf，並建立適當的 ifconfig_ixgb<interface_num>
項目：
ifconfig_ixgb<interface_num>="<ifconfig_settings>"
使用範例：
ifconfig_ixgb0="inet 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0"
注意：若需協助，請參閱 ifconfig 說明頁。

8. 如果您要將驅動程式編譯到核心中的話，請輸入：
   cd ixgb-x.x.x/src
   mkdir /usr/src/sys/dev/ixgb
   cp if_ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
   cp ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
   cp Makefile.kernel /usr/src/sys/modules/ixgb/Makefile
   編輯 /usr/src/sys/conf/files.i386 檔案，然後新增下行：
   dev/ixgb/ixgb_hw.c optional ixgb
   dev/ixgb/ixgb_ee.c optional ixgb
   dev/ixgb/if_ixgb.c optional ixgb
   從 /usr/src/sys/conf/files.i386 檔案移除以下各行，如果
   它們存在的話：
   /dev/ixgb/if_ixgb_fx_hw.c optional ixgb
   /dev/ixgb/if_ixgb_phy.c optional ixgb
   編輯核心組態檔案 (也就是，GENERIC 或 MYKERNEL) 位於
   /usr/src/sys/i386/conf，並確保下行存在：
   device ixgb
   編譯並安裝核心。一定要重新啟動系統，核心更新才會發生作用。
   若需編譯核心的其它資訊，請參考 FreeBSD 作業系統
   說明文件。

若需編譯核心的其它資訊，請參閱 FreeBSD 作業系統說明文件。

## 更新資訊

若需更多資訊，請參閱 Intel CD 光碟片的《使用者指南》或 Intel 支援網站：http://www.intel.com/support/tw/。

法律資訊