# Intel® PRO Network Adapter installation

Revision 04/2004

## Installera Intel PCI-, PCI-X- eller PCI-Express*-kortet

1. Stäng av datorn och koppla ifrån nätkabeln.
2. Ta bort datorns hölje och kortplatsluckan från en kortplats som kan användas för ditt kort.
3. För PCI Express-kort: sätt in kortets kantkontakt i PCI Express-platsen och fäst kortklammern vid höljet.
   För PCI- och PCI-X-kort: för bestämt in kortets kantkontakt i PCI-platsen tills det är helt intryckt. Fäst kortklammern vid höljet.
4. Sätt tillbaka datorns hölje. Anslut strömkabeln.

## Ansluta nätverkskabeln

Intel® PRO/100 och PRO/1000 kopparkort: Anslut kabeln eller kablarna till kortet med en TPE-nätverkskabel (Twisted Pair Ethernet) av kategori 3, 4 eller 5 för 10 Mbps-nätverk. Använd kabel av kategori 5 (4 par) för 100 eller 1000 Mbps-nätverk och för alla nätverk i boendemiljö.

Intel® PRO/1000 fiberkort med SC-kontakt: Ta bort och spara luckan till fiberoptikanslutningen. För in en fiberoptikanslutning av 1000Base-SX duplextyp SC i TX/RX-portarna på kortklammern.

Intel® PRO/1000 fiberkort med LC-kontakt: Ta bort och spara luckan till fiberoptikanslutningen. För in en LC-kontakt i kortet, med korrekt kablage för din korttyp (1000BASE-SX eller 1000BASE-LX). Omvandlingskablar till andra anslutningstyper (t.ex. SC) kan användas om kablarna överensstämmer med adapterns optiska specifikationer, inklusive längdbegränsningar.

Starta datorn och följ instruktionerna nedan för drivrutinsinstallation.

## Installera drivrutinerna

Obs! Intel PRO/1000-serverkort fungerar inte med operativsystemen Windows* 95, Windows 98* och Windows Me*.

### Windows-operativsystem (utom Windows NT* 4.0)

Observera att du måste ha administrativa rättigheter för att kunna installera drivrutinerna.

1. Kortet identifieras och Windows installerar antingen en drivrutin som redan finns i Windows eller startar Guiden ny maskinvara.
2. Om guiden startar följer du instruktionerna för hur du installerar drivrutinen från den medföljande cd:n.
3. När drivrutinen har installerats, eller om guiden inte startas matar du in Intel-cd:n och klickar på Installera drivrutiner när fönstret Intel PRO-nätverksanslutningar visas för att försäkra att du har de senaste drivrutinerna installerade.

### Windows NT 4.0

Obs! Programvaran Intel PROSet installeras automatiskt vid installationen av adapterns drivrutiner.

1. Starta Windows NT 4.0 och dubbelklicka på nätverksikonen i Kontrollpanelen. Klicka på fliken Kort och klicka sedan på Lägg till.
2. När en lista över kort visas matar du in cd-skivan som medföljde ditt Intel-kort eller väljer andra media i stället för att välja ett kort från listan. Klicka sedan på Diskett finns.
3. Om autorun-dialogrutan visas stänger du den och fortsätter.
4. Ange sökvägen, klicka på OK och fortsätt sedan installationen. När installationen är färdig visas den nya Intel-adaptern i listan över Nätverksadaptrar.
5. Klicka på Stäng för att avsluta.
6. Starta om datorn.

### Linux*

Du kan bygga ett binärt RPM*-paket för denna drivrutin genom att köra "rpmbuild -tb <filnamn.tar.gz>". Ersätt <filnamn.tar.gz> med det specifika namnet för drivrutinen.

| ANMÄRKNINGAR: För att bygget ska fungera ordentligt måste den kernel som för närvarande körs överensstämma med versionen och konfigurationen för de installerade kernel-källorna. Om du just har kompilerat om din kernel ska du starta om datorn nu. RPM-funktionen har endast testats med Red Hat-versioner. För Intel PRO/100-kort ska du använda e100 som drivrutinsnamn.

1. Flytta basdrivrutinens tar-fil till den katalog du väljer. Använd till exempel "/hem/användarnamn/e1000" eller "/usr/local/src/e1000".
2. Packa upp filen (<x.x.x> anger versionsnumret för drivrutinsfilen):

   > tar zxf e1000-<x.x.x>.tar.gz

3. Ändra till drivrutinens källkatalog, där <x.x.x> anger versionsnumret för drivrutinsfilen:

   > cd e1000-<x.x.x>/src/

4. Kompilera drivrutinsmodulen:

   > skapa installerare

   Binärfilen installeras som:

   > /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/net/e1000.o

   De installationsplatser som anges ovan är standardplatserna. De kanske inte stämmer för vissa versioner av Linux. Mer information finns på sidan ldistrib.htm.
5. Installera modulen:

   > insmod e1000 <parameter>=<värde>

6. Tilldela en IP-adress till gränssnittet genom att ange följande, där <x> är gränssnittsnumret:

   > ifconfig eth<x> <IP_address>

7. Verifiera att gränssnittet fungerar. Skriv in följande, där <IP_address> är en IP-adress för en annan maskin i samma delnät som det gränssnitt som testas:

   > ping <IP_address>

### Andra operativsystem

Om du vill installera andra drivrutiner, se Användarhandboken på Intel-cd:n eller gå till Intels support-webbplats: http://support.intel.com.

*Juridisk information