# Installation af Intel® PRO netværksadapter

Revision 04/2004

## Installer Intel PCI, PCI-X eller PCI-Express*-adapter

1. Sluk computeren, og fjern netledningen.
2. Fjern computerdækslet og adapterslotdækslet fra den slot, der matcher din adapter.
3. For PCI Express-adaptere: indsæt adapterkantkonnektoren i PCI Express-slotten, og fastspænd bøjlen til chassiset.
   For PCI og PCI-X-adaptere: læg adapterkantkonnektoren fast i PCI-slotten, til den er fuldt ud indsat. Fastgør bøjlen til chassiset.
4. Sæt atter dækslet på computeren. Isæt netledningen.

## Tilslutning af netværkskabel

Intel® PRO/100 og PRO/1000-kobberadaptere: Tilslut netværkskablet eller kablerne til adapteren vha. enten kategori 3, 4 eller 5 TPE (Twisted Pair Ethernet) netværkskabel til 10 Mbps-netværk. Anvend kategori 5 (4-par) kabel til 100 eller 1000 Mbps-netværk samt til eventuelle faste netværk.

Intel® PRO/1000 fiberadaptere med SC-konnektor: Aftag og gem dækslet til fiberoptikstikket. Isæt et 1000Base-SX duplex SC fiberoptisk stik i TX/RX-portene adapterbeslaget.

Intel® PRO/1000 fiberadaptere med LC-konnektor: Aftag og gem dækslet til fiberoptikstikket. Isæt et LC-stik i adapteren med det korrekte kabel til din adaptertype (1000BASE-SX eller 1000BASE-LX). Konverteringskabler til andre stiktyper (f.eks. SC) kan anvendes, hvis kablet stemmer overens med adapterens optiske specifikationer, herunder længdebegrænsninger.

Start computeren og følg nedenstående instruktioner for installation af driveren.

## Installer driverne

Bemærk: Intel PRO/1000 Server-adaptere fungerer ikke med Windows 95, Windows 98* og Windows Me-computere.

### Windows operativsystemer (bortset fra Windows NT* 4.0)

Bemærk, at du skal have administratorrettigheder til operativsystemet for at installere driverne.

1. Adapteren fandt og Windows enten installerer en Windows-resident driver eller starter guiden Ny hardware fundet.
2. Hvis guiden starter, skal du følge de meddelelse om installationen af driveren fra cd'en i pakken.
3. Når driveren er installeret, eller hvis guiden ikke starter, skal du indsætte Intel-cd'en og klikke på knappen Installer drivere , når Autorun vinduet Intel PRO Network Connections vises for at sikre, at du har de seneste drivere installeret.

### Windows NT* 4.0

Bemærk: Intel PROSet hjælpesoftwaren installeres automatisk under installationen af adapterdriveren.

1. Start Windows NT 4.0, dobbeltklik på ikonet Netværk i Kontrolpanel, klik på fanen Netværkskort og klik på Tilføj.
2. Isæt den cd, der kom med adapteren, eller peg på andet medium, når der vises en liste over netværkskort, og klik på Har disk.
3. Hvis skærmbilledet til automatisk afspilning vises, skal du lukke det og fortsætte.
4. Angiv stien, klik på OK og fortsæt installationen. Når du er færdig, vises den nye Intel-adapter på listen Netværkskort.
5. Afslut ved at klikke på Luk.
6. Genstart computeren.

### Linux*

For at bygge en binær RPM*-pakke af denne driver skal du køre 'rpmbuild -tb <filename.tar.gz>'. Erstat <filename.tar.gz> med det specifikke filnavn for driveren.

| BEMÆRKNINGER: For at udgaven fungerer korrekt SKAL den aktuelt kørende kerne matche versionen og konfigurationen af de installerede kernelkilder. Hvis du lige har genkompileret kernen, skal du genstarte systemet nu. RPM-funktionalitet er kun testet i Red Hat-distributioner. For Intel PRO/100-adaptere skal du bruge e100 som drivernavn.

1. Flyt basisdriver tar-filen til det ønskede bibliotek. Brug f.eks. '/home/username/e1000' eller '/usr/local/src/e1000'.
2. Untar/unzip arkivet, hvor <x.x.x> er versionsnummeret for driver-tar-filen:

   > tar zxf e1000-<x.x.x>.tar.gz

3. Ret driveren til driverens src-biblioteket, hvor <x.x.x> er versionsnummeret for driver-tar'en:

   > cd e1000-<x.x.x>/src/

4. Kompiler drivermodulet:

   > make install

   Den binære installeres som:

   > /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/net/e1000.o

   Installationslokationer nedenfor er standardlokationer. De er måske ikke korrekte for visse Linux-distributioner. Yderligere oplysninger findes på ldistrib.htm.
5. Installer modulet:

   > insmod e1000 <parameter>=<value>

6. Tildel en IP-adresse til interfacet ved at angive følgende, hvor <x> er interfacenummeret:

   > ifconfig eth<x> <IP_address>

7. Verificér, at interfacet fungerer. Angiv følgende, hvor <IP_address> er IP-adressen for en anden computer på samme undernet som det interface, der testes:

   > ping <IP_address>

### Andre operativsystemer

Der findes oplysninger om installation af andre drivere i Brugervejledningen på adapter-cd’en eller gå til kundesupport-webstedet: http://support.intel.com.

*Juridiske oplysninger