# Intel(R) 網路介面卡快速安裝指南

修訂日期: 2004 年 4 月

## 安裝 Intel PCI、PCI-X,、或 PCI-Express* 介面卡

1. 關掉電腦並拔下電源線。
2. 移除電腦蓋，並從符合介面卡的插槽移除介面卡插槽鐵片。
3. 若是 PCI Express 介面卡： 將介面卡邊緣接頭插入 PCI Express 插槽，並將支架固定到機箱。
   若是 PCI 和 PCI-X 介面卡： 穩固地將介面卡邊緣接頭放入 PCI 插槽，直到其完全插入為止。將支架固定到機箱。
4. 將電腦外殼裝回原位。插入電源線。

## 接上網路纜線

Intel(R) PRO/100 和 PRO/1000 銅式介面卡：在 10 Mbp 的網路使用類別 3、4 或 5 "雙絞線乙太網" (TPE) 網路纜線將網路纜線或電纜線連接到介面卡。在 100 或 1000 Mbps 網路和任何家用網路使用 "類別 5"纜線 (4 對)。

含 SC 接頭的 Intel(R) PRO/1000 纖維介面卡：移除並存放光纖接頭護蓋。將以 1000 為基礎的 SX 雙用類型 SC 光纖接頭插入配接卡框架上的 TX/RX 連接埠內。

含 LC 接頭的 Intel(R) PRO/1000 纖維介面卡： 移除並存放光纖接頭護蓋。將適用於您的配接卡類型的正確纜線的 LC 接頭插入配接卡（1000BASE-SX 或 1000BASE-LX)。如果纜線的規格與配接卡相符 (包括長度規格)，則可考慮將纜線換成其它接頭類型 (例如 SC)。

啟動電腦並遵照以下的驅動程式安裝說明執行。

## 安裝驅動程式

注意： "Intel PRO/1000 伺服器介面卡" 無法在 Windows* 95、Windows 98* 和 Windows Me* 電腦上作業。

### Windows 作業系統 (Windows NT* 4.0 除外)

請注意，您一定要有作業系統的管理權限才能安裝驅動程式。

1. 偵測到介面卡，Windows 會安裝 Windows 的常駐驅動程式或啟動「尋找新增硬體」精靈。
2. 如果精靈啟動的話，請遵照提示來從封裝中的光碟片安裝驅動程式。
3. 安裝驅動程式後，或者如此精靈沒有啟動的話，請插入 Intel CD 光碟片，在 Intel PRO Network Connections 自動執行視窗出現時，請按一下「安裝驅動程式」按鈕以確定您有安裝最新的驅動程式。

### Windows NT 4.0

注意： Intel PROSet 公用程式軟體會在介面卡驅動程式安裝期間自動被安裝。

1. 開始 Windows NT 4.0，連按兩下「控制台」上的「網路」圖示，然後按一下「介面卡」標籤，再按一下「新增」。
2. 當您看到介面卡的清單時，請不要從清單選擇介面卡，請將隨介面卡提供的光碟片插入或指到其它媒體，，然後按一下「從磁片安裝」。
3. 如果 CD Autorun（光碟片自動執行）螢幕出現的話，請將其關閉，然後再繼續進行。
4. 請指定路徑，然後按一下「確定」，之後再繼續進行安裝。安裝完成後，新的 Intel 配接卡就會顯示在「網路配接卡」清單上。
5. 按一下 Close（關閉）以完成作業。
6. 重新啟動您的電腦。

### Linux*

要建立這個驅動程式的二進位 RPM* 封包，請執行 'rpmbuild -tb <filename.tar.gz>'。用驅動程式的特定檔名來取代 <filename.tar.gz>。

| 注意： 要使某個版本能夠正常作業，目前執行的核心 "一定" 要與安裝之核心來源的版本及組態相符。如果您剛重新編譯核心，請馬上重新啟動系統。 RPM 的功能性僅在 Red Hat 傳遞版本中測試過。 若是 Intel PRO/100 介面卡，請使用 e100 為驅動程式名稱。

1. 將基礎驅動程式 tar 檔案移到您選擇的目錄。例如，使用 '/home/username/e1000' 或 '/usr/local/src/e1000'。
2. 解 tar/解壓縮該記錄檔，此處的 <x.x.x> 是驅動程式 tar 檔案的版本號碼：

   > tar zxf e1000-<x.x.x>.tar.gz

3. 變更為驅動程式 src 目錄，此處的 <x.x.x> 是驅動程式 tar 的版本號碼：

   > cd e1000-<x.x.x>/src/

4. 編譯驅動程式模組：

   > make install

   該二進位會被安裝為：

   > /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/net/e1000.o

   上列的安裝位置是預設的位置。那些位置對某些特定的 Linux 傳遞版本來說可能不正確。若需更多資訊，請到 ldistrib.htm。
5. 安裝模組：

   > insmod e1000 <parameter>=<value>

6. 輸入以下的項目來為介面卡指派 IP 位址，此處的 <x> 是介面編號：

   > ifconfig eth<x> <IP_address>

7. 確認介面可以作業。輸入以下的項目，此處的 <IP_address> 是介面被測試時，相同子遮罩上另外一部電腦的 IP 位址：

   > ping <IP_address>

### 其它作業系統

要安裝其它驅動程式，請在介面卡 CD 光碟片上或參閱《使用者指南》或是，蒞臨 Intel 的客戶支援網站： http://www.intel.com/support/tw/。

*法律資訊